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	序号
	名称
	参数
	数量

	1
	存储硬盘
	1.容量:4TB
2.级别：企业级
3.转速：7200转
4.接口：SATA
5.尺寸：3.5英寸
6.缓存：256MB及以上
7.品牌：希捷/西部数据/大华（三选一）
	17块

	2
	存储硬盘
	1.容量:6TB
2.级别：企业级
3.转速：7200转
4.接口：SATA
5.尺寸：3.5英寸
6.缓存：256MB及以上
7.品牌：希捷/西部数据/大华（三选一）
	1块

	3
	其他要求
	1.中标单位须在7天内（自采购公示结束之日起计算）将货物交付至采购单位，并完成安装调试工作，确保采购单位监控存储设备正常运行；
2.中标单位交付的硬盘必须为未拆封使用的全新盘；如提供非全新硬盘，采购单位有权拒绝签收；
3.售后质保要求：中标单位须提供货物原厂3年质保服务；后期在使用过程中如出现故障等问题的，中标单位须在1小时内响应，3小时内到校处置；
4.本次采购的监控硬盘用于视频存储服务器（大华EVS）,中标单位在安装调试期间，相关配置信息由采购单位设备使用部门提供，中标单位应无条件配合完成采购硬盘的安装调试工作，确保硬盘能在视频存储服务器内正常工作，并存储视频图像；
5.本次采购费用包含货物、运输、安装调试、发票税费等一切费用。
	



